招 标 文 件

项目名称：**山西聚义宝鑫新材料有限公司吸音板生产线、天然石膏粉生产线的电缆及电缆桥架招标**

招标人：**山西聚义实业集团**

招标内容：**详见招标范围**

招标文件编制日期：**2014年10月 13日**

1. **项目概况：**

本项目招标范围为：山西聚义宝鑫新材料有限公司吸音板生产线动力电缆及电缆桥架采购招标；天然石膏粉生产线动力电缆及电缆桥架采购招标。

**二、投标须知：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 聚义宝鑫新材料有限公司吸音板、石膏粉生产线电缆及桥架招标 | | |
| 投标人资格 | 1、投标人资格必须符合以下要求：  a、具有独立订立合同的能力； b、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态； c、企业没有因诈骗中标或者严重违约以及发生重大产品质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的； d、企业具备安全生产条件； e、业主有权拒绝既往业绩中信誉不佳及有不良行为的投标人； f、符合法律、法规规定的其他条件。  2、投标人须提供原件或复印件：  法人授权委托书、企业法人营业执照、企业资质证书。  3、报虚假资料的投标人，我单位有权拒绝参加投标。 | | |
| 招标方式 | 公开招标 | 招标范围 | 详见说明 |
| 建设地址 | 山西灵石两渡圪台工业园 | 合同工期 | 自合同签订之日起具备安装条件 个工作日 |
| 质量标准 | 合格 | 投标保证金 | 壹万圆人民币，确定中标单位后15日内一次性无息退还 |
|  |  | 标书费（售后不退） | 300元 |
| 投标费用要求 | 无论投标结果如何，由投标产生的费用均由投标人负责 | | |
| 投标文件  递交 | 项目采用招标方式  地点：山西聚义实业集团（崔家沟总部） | | |
| 招 标 | 招标时间：2014年 月 日上午九点  地点：山西聚义实业集团（圪台工业园） | | |

三、招标范围：宝鑫新材料有限公司吸音板线生产线电缆、桥架采购；天然石膏粉生产线电缆及桥架招标采购招标;根据设备配件性质，本次招标分为二个标段招标,投标厂家根据自身能力，确定招标标段。

一标段：吸音板线动力系统电缆及桥架采购

二标段：天然石膏粉线动力系统电缆及桥架采购

**项目概述：**

**1.山西聚义宝鑫新材料矿棉吸音板生产线的低压电气柜、动力变压器、全厂自动化控制系统等已经全部标采购。目前依据设计院图纸及现场实际确认，电气柜及用电设备位置已明确，本次招标是依据设计院图纸统计出的动力电缆及桥架用量。不含安装。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.天然石膏粉线含安装，无特殊说明的请按正常报价。**  **一标段：动力系统电缆型号、数量：**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 设备用途 | 电压等级 | | 1 | 电力电缆 | YJV-3×150+1×95 | 582米 | 主网系统 | YJV-1KV | | 2 | 电力电缆 | YJV-3×120+1×70 | 3656米 | 主网系统 | YJV-1KV | | 3 | 电力电缆 | YJV-3×95+1×50 | 1669米 | 主网系统 | YJV-1KV | | 4 | 电力电缆 | YJV-3×70+1×35 | 291米 | 主网系统 | YJV-1KV | | 5 | 电力电缆 | YJV-4×70+1×35 | 390米 | 主网系统 | YJV-1KV | | 6 | 电力电缆 | YJV-3×50+1×25 | 242米 | 主网系统 | YJV-1KV | | 7 | 电力电缆 | YJV-4×50+1×25 | 110米 | 主网系统 | YJV-1KV | | 8 | 电力电缆 | YJV-5×10 | 65米 | 主网系统 | YJV-1KV |   **桥架尺寸、数量：**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 用途 | 备注 | | 1 | 桥架（T） | 500 **mm**×200 **mm** | 700m | 主网系统 | 大跨距桥架含附件及支架 | | 2 | 桥架（T） | 500 **mm**×100 **mm** | 200m | 主网系统 | 大跨距桥架含附件及支架 | | 3 | 桥架（T） | 300 **mm**×150 **mm** | 25m | 主网系统 | 大跨距桥架含附件及支架 | | 4 | 桥架（T） | 300 **mm**×100 **mm** | 450m | 主网系统 | 大跨距桥架含附件及支架 | | 5 | 桥架（T） | 200 **mm**×100 **mm** | 150m | 主网系统 | 大跨距桥架含附件及支架 | | 6 | 镀锌桥架（T） | 200 **mm**×150 **mm** | 80m | 外网系统 | 大跨距桥架含附件及支架 | |

**二标段：天然石膏粉生产线动力电缆型号及数量**

**高压电缆（含安装）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 设备用途 | 电压等级 |
| 1 | 电力电缆 | YJV22-3\*50 | 440米 | 吸音板主进线系统 | 10KV |
| 2 | 电力电缆 | YJV22-3\*35 | 40米 | 天然石膏粉变压器系统 | 10KV |
| 3 | 电力电缆 | YJV22-3\*35 | 70米 | 天然石膏粉立磨电机 | 10KV |
| 4 | 电力电缆 | YJV22-3\*35 | 70米 | 天然石膏粉大除尘风机 | 10KV |
| 5 | 电缆附件 |  | 对应高压电缆数量 | 安装敷设、电缆终端头（冷缩）及接线端子（铜） | 10KV |

**低压主电缆（含安装）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 设备用途 | 电压等级 |
| 1 | 电力电缆 | YJV-3\*150+1\*95 | 560米 | 成套设备供电 | YJV-1KV |
| 2 | 电力电缆 | YJV-3\*120+1\*70 | 280米 | 成套设备供电 | YJV-1KV |
| 3 | 电力电缆 | YJV-3\*95+1\*50 | 1250米 | 成套设备供电 | YJV-1KV |
| 4 | 电力电缆 | YJV-3\*70+1\*35 | 70米 | 成套设备供电 | YJV-1KV |
| 6 | 电力电缆 | YJV-3\*35+1\*16 | 650米 | 成套设备供电 | YJV-1KV |
| 7 | 电缆附件 |  | 对应低压电缆数量 | 安装敷设、附件及接线端子（铜） | YJV-1KV |

**桥架尺寸、数量：**

**主桥架及附属配件（含安装）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 用途 | 备注 |
| 1 | 桥架（T） | 200\*150 | 200米 | 主网系统 | 大跨距桥架含附件及支架桥架盖板 |
| 2 | 镀锌钢管 | DN70 | 108米 | 主网系统 | 含安装附件 |
| 3 | 镀锌钢管 | DN100 | 48米 | 主网系统 | 含安装附件 |
| 4 | 镀锌  桥架（T） | 300\*150 | 50米 | 主网系统 | 大跨距桥架含附件及支架桥架盖板 |

**四、投标要求：**

1、投标函及投标函附录；

2、投标人所提供的电缆、电缆桥架必须是符合国家规定的标准、符合山西聚义宝鑫新材料有限公司吸音板线生产线的各项技术指标、符合设计院设计要求，满足该生产线电气自动化安装需要，符合该生产所要求的标准。

3、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

4、标书制作：正本一份，副本四份。

**五、项目概述 ：**

1）本项目包括设备的生产制造、运输，部分含安装；

2）设备技术参数、型号及数量、设备参数配置无特殊要求的为标准配置；

3）设备符合国家行业标准及要求；

4）质量保证及违约责任；   
5）招标文件上要求的其他事项。

**六、投标报价**

6.1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

6.2、投标报价方式

（1）特别提醒投标人：本项目采用固定总价合同。

（2）本项目采用固定总价的报价方式，应根据招标文件要求及施工现场条件。投标人确立风险系数，计入总报价。

（3）合同价款的支付形式为银行承兑汇票；货到验收合格后付款30%，安装调试使用运行三个月验收合格付款60%，质保期一年10%验收合格付款。厂家开据全额发票（17%增值税），全部货款以承兑结算。

**特别说明：凡属于本项目招标范围内而发生费用，而投标人未作相应报价的，将被认为投标人已经在投标报价的其它项目中作了相应的考虑，总价将不予调整。**

**山西聚义实业集团**

**2014年10月13日**